

**آون 55 لیتری بدنه داخلی استنلس استیل و بدنه بیرونی از ورقه روغنی با پوشش رنگ الکترواستاتیک،تمام دیجیتال میکروپروسسور،دابل سویچینگ و قابلیت کنترل حرارت از دمای محیط تا 200 درجه سانتی گراد مجهز به ترموستات و ترمومتر دیجیتال و دریچه تخلیه هوا و با رنج زمانی 999-0دقیقه**

