**شیکر رومیزی:**

شیکر تکان دهتده مکانیکی برای یکنواخت کردن محتوای ظروف مناسب می باشند. یکی از کارهای آن شکستن مواد موجود در لوله و ارلن و هوادهی است. اغلب کاربرد این تجهیزات در مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاهی کشور می باشد.

مشخصات عمومی شیکر رومیزی:

* قدرت بارگذاري تا kg30
* شعاع دوران 15mm
* ابعاد دستگاهcm 12\*50\*51
* سرعت rpm 250-20

