**انكوباتور معمولي مدل TE**

ویژگی های دستگاه:

* در حجم هاي 300،240،125،53 و600 ليتري
* دارای دو طبقه فضا برای نمونه گذاری
* كنترل دما 8 درجه بالاتر از دماي محيط تا 60 درجه
* مجهز به دو سبد استیل مخصوص نمونه
* دقت دمایی 0.5 درجه
* کنترل دیجیتال با قابلیت PID
* مجهز به فن سیرکولاسیون هوا
* محفظه داخلی تمام استیل

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ابعاد خارجي | | | ابعاد داخلي | | | ابعاد |
| عرض | ارتفاع | عمق | عرض | ارتفاع | عمق | ليتر |
| 64 | 80 | 55 | 40 | 43 | 35 | 53 |
| 65 | 95 | 70 | 50 | 55 | 45 | 125 |
| 75 | 110 | 80 | 60 | 80 | 50 | 240 |
| 75 | 110 | 80 | 50 | 80 | 60 | 300 |
| 80 | 82 | 106 | 124 | 66 | 66 | 600 |

