هودلامینار کلاس 2 فیلتر هپا

H14 alethroom

شرایط محیطی :نیاز به برق 2 شاخه

مکانی که هودلامینار درانجا قرارمی گیرد بایدمحکم و صاف باشد.وپس از قرارگرفتن دستگاه بر روی زمین باید ترمز چرخ هایش رابست.ترجیحا در دمای محیط ورطوبت 30% مناسبتر است.