**شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی دستگاه بشرح ذیل می باشد:**

**1- اتاق آزمایشگاه متناسب با سایز دستگاه و به دور از سیم ها و کابل های فشار قوی در طبقه همکف یا زیر زمین**

**2- کنتور برق تکفاز و 3 فاز**

**3- کف بتن ریزی شده**

**4- چاه ارت**

**5- اتاق مجهز به کولر**