**انکوباتور یخچالدار مدل TER**

ویژگی های دستگاه:

* سطح کشت 0.5 مترمربع در هر طیقه
* مجهز به کنترل دیجیتال با قابلیت PID
* کنترل دما در محدوده 4 تا 40 درجه
* دقت دمایی 0.5
* دارای یک طبقه سبد جهت نمونه گذاری
* مجهز به سیستم برودتی
* دارای فن سیرکولاسیون هوا
* محفظه داخلی تمام استیل

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ابعاد خارجي | | | ابعاد داخلي | | | ابعاد |
| عرض | ارتفاع | عمق | عرض | ارتفاع | عمق | ليتر |
| 75 | 135 | 80 | 60 | 45 | 50 | 125 |
| 90 | 150 | 80 | 65 | 80 | 60 | 240 |
| 80 | 140 | 80 | 60 | 80 | 50 | 300 |
| 80 | 180 | 80 | 65 | 100 | 65 | 400 |
| 82 | 200 | 97 | 65 | 120 | 73 | 600 |

