**شيكر انكوباتور معمولی 125 مدل TSHE**

ویژگی های دستگاه:

* حجم 125 لیتر
* دارای دو طبقه فضا برای نمونه گذاری
* مجهز به کنترل دیجیتال با قابلیت PID
* کنترل دما در محدوده 8 درجه بالاتر از محیط تا 60 درجه
* دقت دمایی 0.5 درجه
* دارای فن سیرکولاسیون هوا
* محفظه داخلی تمام استیل

ویژگی های شیکر دستگاه:

* محدوده تنظیم دور 30 تا 250RPM
* کنترل دیجتال با قابلیت تنظیم دور و تایمر
* قابلیت بارگذاری شیکر 5 تا 30کیلوگرم
* دارای دوران اوربیتالی و روتاری
* دارای صفحه میله ای یا کلمپی



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ارتفاع(cm) | عمق(cm) | عرض(cm) | TSHE-125 |
| 95 | 70 | 65 | ابعاد خارجی (w\*d\*h) |
| 55 | 45 | 50 | ابعاد داخلی (w\*d\*h) |