**فور مدل TF**

ویژگی های دستگاه:

* دارای و طبقه فضا برای نمونه گذاری
* مجهز به دو سبد استیل مخصوص نمونه
* دقت دمایی یک درجه
* کنترل دیجیتال با قابلیت PID
* کنترل دما در محدوده 50 تا 250 درجه
* دارای فن سیرکولاسیون هوا
* محفظه داخلی تمام استیل
* مجهز به تایمر
* دارای ترموستات مکانیکی 300 درجه

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ابعاد خارجي | | | ابعاد داخلي | | | ابعاد |
| عرض | ارتفاع | عمق | عرض | ارتفاع | عمق | ليتر |
| 60 | 75 | 60 | 38 | 38.5 | 37 | 53 |
| 68 | 100 | 68 | 46 | 59 | 46 | 125 |
| 82 | 110 | 83 | 60 | 68 | 60 | 240 |
| 82 | 110 | 83 | 60 | 85 | 60 | 300 |
| 82 | 150 | 106 | 66 | 94 | 66 | 400 |
| 82 | 180 | 106 | 66 | 124 | 66 | 600 |

