**مشخصات دستگاه آزمایشگاه ماشین های الکتریکی І و П ماژولار :**

ابعاد کلی: (عرض)120\*(عمق)80\*170(ارتفاع)

وزن : 94 kg

ولتاژ ورودی سه فاز: 380v

فرکانس: 50Hz

1. دارای بدنه فلزی ورنگ کوره ای وچوب MDF

2. دارای کلید محافظ جان 3 فاز 30 میلی آمپر

3. سوکت های ایمنی (safety socket)

4. دارای بار اهمی، خازنی، القایی(بصورت پله ای)

5. دارای 2 ترانس 3 فاز جهت آزمایشات ترانسفورماتور

6. امکان کنترل دور موتور  AC و جهت آن و تنظیم مشخصه های آن به وسیله اینورتر 3 فاز 2.2kva

7. دارای ژنراتور 3 فاز سنکرون کوپل شده با موتور AC380 ولت 50HZ ، 1500rpm ،3kva

8. دارای پاور لاجیک آنالایزر و امکان اتصال به کامپیوتر

9. رئوستا 100w ، 20Ω

10. دارای آمپرمتر ها و ولتمتر های AC و DC

11. دارای تاکومتر جهت اندازه گیری دور موتور AC وDC  تا 10000 دور بر دقیقه

12. اتو ترانس 3 فاز

13. دارای موتور و ژنراتور DC کمپوند

14. منبع تغذیه DC متغیر

15. دارای واتمتر و فرکانس متر

16. موتور القایی سه فاز 380 ولت 3 اسب بخار 50HZ ، 1500rpm